ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ 
Правила обязательны для должност- 
ных лиц ведомств и организаций, ответ- 
ственных за безопасную эксплуатацию 
гаэового хозяйства жилых домов незави- 
симо от ведомственной принадлежности, 
и для населения, использующего газ 
в быту, на территории РФ. 
Ответственность за сохранность газо- 
вого оборудования и исправное состоя- 
ние дымовых и вентиляционных каналов, 
а также уплотнение вводов инженерных 
коммуникаций в жилых домах возлагает- 
ся на руководителей жилищно-эксплуа- 
тационных организеций, в жилищных 
кооперативах - на их председателей, в 
домах и квартирах, принадлежащих 
гражданам на праве личной собствен- 
ности,- на домовладельцев. 
Ответственность за качество техниче- 
ского обслуживания и ремонт газового 
оборудования в жилых домах возлагает- 
ся на эксплуатационные организации 
газового хозяйства. 
Ответственность за безопасную экс- 
плуатацию работающих бытовых газовых 
приборов в домах и квартирах, за содер- 
жание их в соответствии с требованиями 
Правил несут владельцы и лица, поль- 
зующиеся газом. 
1. Жилищно-эксплуатационные организации должны: 
1.1. Оказывать предприятиям газового 
хозяйства всестороннюю помощь при 
проведении ими технического обслужи- 
вания газового оборудования и пропаган- 
ды безопасности пользования газом 
населением. 
1.2. Содержать в надлежащем техни- 
ческом состоянии подвалы, технические 
коридоры и подполья, поддерживать в 
рабочем состоянии их электроосвещение 
и вентиляцию. Следить за местами пере- 
сечений внутренних газопроводов и 
строительных элементов зданий, герме- 
тизацией вводов в здания инженерных 
коммуникаций. 
1.3. Обеспечить в любое время суток 
беспрепятственный доступ работников 
предприятий газового хозяйства в под- 
валы, технические подполья и помещения 
первых этажей для проверни их на 
загазованность. 
1.4. Своевременно обеспечивать про- 
верку состояния дымоходов, вентиля- 
ционных каналов и оголовков дымоходов, 
осуществлять контроль за качеством их 
проверни. предоставлять в установленные 
сроки предприятиям газового хозяйства 
акты на исправность дымоходов и венти- 
ляционных каналов. 
1.5. Немедленно сообщать предприя- 
тиям газового хозяйства о необходимо- 
сти отключения газовых приборов при 
выявлении неисправности дымоходов и 
самовольной их установки. 
1.6. Заселять газифицированные квар- 
тиры (заселение первичное, при обмене) 
только после инструктажа жильцов 
предприятием газового хозяйства при 
наличии подтверждающего документа. 
1.7. Вызывать представителя газового 
хозяйства для отключения газовых при- 
боров при выезде жильцов из квартиры. 
2. Население, использующее газ в быту, обязано: 
1.1. Пройти инструктаж по безопасно- 
му пользованию газом в эксплуатаци- 
онной организации газового хозяйства, 
иметь и соблюдать инструкции по экс- 
плуатации приборов. 
2.2. Следить за нормальной работой 
газовых приборов, дымоходов и венти- 
ляции, проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с отво- 
дом продуктов сгорания газа в дымоход. 
Перед пользованием газифицированной 
печью проверять, открыт ли полностью 
шибер. Периодически очищать «карман» 
дымохода. 
2.3. По окончании пользования газом 
закрыть краны на газовых приборах и 
перед ними, а при размещении баллонов 
внутри кухонь дополнительно закрыть 
вентили у баллонов. 
2.4. При неисправности газового обо- 
рудования вызвать работников пред- 
приятия газового хозяйства. 
2.5. При внезапном прекращении по- 
дачи газа закрыть немедленно краны 
горелок газовых при боров и сообщить 
газовой службе по телефону 04. 
2.6. При появлении-в помещении квар- 
тиры запаха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, пере- 
крыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для провет- 
ривения помещения, вызвать аварийную 
службу газового хозяйства по телефо- 
ну 04 (вне загазованного помещения). Не 
зажигать огня, не курить, не включать и 
не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться элект- 
розвонками. 
2.7. Перед входом в подвалы и погре- 
ба, до включения света или зажигания 
огня, убедиться в отсутствии запаха 
газа. 
2.8. При обнаружении запаха газа в 
подвале, подъезде, во дворе, на улице: 
- сообщить окружающим о мерах 
предосторожности; 
- сообщить в газовую службу по 
телефону 04 из незагазованного места; 
- принять меры к удалению людей из 
загазованной среды, предотвращению 
включения-выключения электроосве- 
щения, появлению открытого огня и 
искры; 
- до прибытия аварийной бригады 
организовать проветривание помещения. 
2.9. Для осмотра и ремонта газопро- 
водов и газового оборудования допус- 
кать в квартиру работников предприятий 
газового хозяйства по предъявлению ими 
служебных удостоверений в любое вре- 
мя суток. 
2.10. Обеспечивать свободный доступ 
работников газового хозяйства к месту 
установки баллонов сжиженного газа в 
день их доставки. 
2.11. Экономно расходовать газ, свое- 
временно оплачивать его стоимость, а в 
домах на праве личной собственности - 
стоимость технического обслуживания 
газового оборудования. 
2.12. Ставить в известность предприя- 
тие газового хозяйства при выезде из 
квартиры на срок более месяца. 
2.13. Владельцы домов на праве лич- 
ной собственности должны своевременно 
заключать договоры на техническое 
обслуживание газового оборудования и 
проверку дымоходов, вентиляционных 
каналов. В зимнее время •. должны: 
периодически проверять оголовки с 
целью недопущения их обмерзания и за- 
купорки. 
З. Населению запрещается: 
3.1. Производить самовольную гази- 
фикацию дома (квартиры, садового до- 
мика), перестановку, замену и ремонт 
газовых при боров, баллонов и запорной 
арматуры. 
3.2. Осуществлять перепланировку по- 
мещения, где установлены газовые при- 
боры, без согласования с соответствую- 
щими организациями. 
3.3. Вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных систем. За- 
клеивать вентиляционные каналы, заму- 
ровывать или заклеивать «карманы» И 
люки, предназначенные для чистки 
дымоходов. 
3.4. Отключат': автоматику безопас- 
ности и регулирования, пользоваться га- 
зом при неисправных газовых приборах. 
автоматике, арматуре и газовых балло- 
нах, особенно при обнаружении утечки 
газа. 
3.5. Пользоваться газом при наруше- 
нии плотности кладки, штукатурки (тре- 
щины) газифицированных печей и дымо- 
ходов. Пользоваться отопительными пе- 
чами с духовыми шкафами и откры- 
тыми конфорками для приготовпения 
пищи. Самовольно устанавливать допол- 
нительные шиберы в дымоходах и на 
дымоотводящих трубах от водонагрева- 
телей. 
3.6. Пользоваться газом после истече- 
ния срока действия акта о проверке и 
чистке дымовых и вентиляционных ка- 
налов.